**钢丝绳切绳吨公里第二期第一次迭代**

**测试问题修正**

1. 钢绳订货长度添加单位：米；

已修正

1. 安全系数服役系数与原吨公里计算结果的关系应为：原吨公里计算结果除以安全系数服役系数；

已修正

1. 安全系数服役系数与大钩实时显示载荷有关，当大钩实时显示载荷较小或者较大时，吨公里计算出现错误；

原因：按照公式计算，当破断拉力为800千牛，承载绳根数为8，滚动轴承滑轮缠绕效率为0.842时，以下Excel文件显示了安全系数服役系数与大钩实时显示荷载的关系曲线，即当大钩实时显示荷载小于等于262或者大于等于5424时，该安全系数服役系数为负数，导致最后的吨公里计算结果也为负数，故界面显示Error。



1. 无法进行吨公里累计

已修正