**钢丝绳切绳吨公里第二期第二次迭代**

**测试问题修正**

1. 累计时有一次累计不上；

已修正

1. 报表查询的绳编号不正确；

已修正

1. 服役系数计算过程中，安全系数Sf添加限制条件，Sf大于9时按9计算，否则按照实际计算；

已修正

1. 切换为英语时报错误lineId is invalid.

未重现，请描述操作步骤以便定位问题。